Дом здравља „Смедерево“ Смедерево

Број: 3 ЈНМВ - 6

Датум: 05.03.2018. године

Сходно члану 63 ЗЈН (Сл. Гласник РС 12/14,14/15,68/15), а у вези јавне набавке број 3 ЈНМВ, набавка ЕКГ апарата, а на основу захтева потенцијалног понуђача за додатним појашњењем и измененом конкурсне документације које гласи:

1. Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираних светских и европских произвођача предметне опреме молимо Вас да нас обавестите да ли ћете прихватите уређаје који се минимално разликују од захтеваних спецификација, а који, са друге стране, имају напредније техничке карактеристике од захтеваних.

Модел апарата који бисмо Бам понудили се минимално разликује од захтеваних карактеристика те Вас молимо да прихватите ЕКГ апарат који поседује следеће карактеристике:

-           12-канални ЕКГ апарат

-           Минимум ЛЦД колор екран одетљив на додир, 7 инча , са резолуцијом мин 800х480

-           Димензије : 350х245х130 мм   максимално дозвољено одступање +/- 5%

-           Алфанумеричка тастатура

-           Мени на српском језику

-           КардиоТЕКА софтвер или одговарајући

-           Аутоматски и мануелни начин рада

-           Приказ на дисплеју свих 12 одвода у складу са Еинтховен, Голдберг, Нилсон и Кабрера

-           ИНОП сигнализација за сваку електроду

-           Приказ пуњења батерије

-           Детекција пејсмејкера са звучним сигналима

-           Аутоматска анализа и интертпретација са приказом на екрану

-           Осетљивост 2.5/5/10/20 мм/мВ

-           Брзина  5/10/25/50 мм/с

-           Могућност надоградње спирометријом

-           Поседовање ЕКГ функције за преглед на отвореном срцу

-           Поседовање ЕКГ-М функције за слање прегледа е-мејлом

-           Могућност штампе уз помоћ екстерног штампача на формату А4

-           Термални штампач са употребом папира ширине минимум 112 мм

-           Могућност подешавања дебљине кривуља прииком штампања

-           Интегрисана меморија – минимум 1000 записа

-           Комуникација: УСБ Хост, УСБ, етернет

-           Тежина – 1,5 кг

Желели бисмо да напоменемо да се поменути модели апарата већ налазе на нашем тржишту и молимо Вас да прихватите наше сугестије, а како бисте Вашој установи обезбедили уређаје са напреднијим карактеристикама.

 1. Наручилац даје следеће одговоре:

Након пријема Вашег захтева за измену и допуну конкурсне документације стручни чланови комисије прегледом карактеристике за ЕКГ апарата које сте Ви доставили, констатовали да се ради о апаратима већих могућности који се примењују у већим здравственим установама јер пружају могућност повезивања са другим системима за праћење, што Дому здравља тренутно није потребно.

На основу наведеног молимо Вас да нам доставите понуду за ЕКГ апарате троканалне како је наведено у конкурсној документацији.

С поштовањем,

За комисију:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Др мед. Олгица Обрадовић,

заменик стручног члана,с.р.